Hei! Jeg har en king cab d 21 som jeg nettop har montert 33x12,5 15 på. Jeg skar ut skjermene i fram og bakkant. Torsjonsstaget skrudde jeg minimalt. Det største problemet er mot dørene på framsiden. der skar jeg ut helt inn til døren, og sveiset igjen hullet inn til dørstokken med plater. Bilen tåler fullt rattutslag og full sammentrykking av fjærene uten at dekkene skraper.
